ESP8826 wifi模块的学习使用

通过wifi模块的ap模式开启一个热点，手机连接热点后便可通过安卓客户端程序向单片机发送指令，单片机对指令进行解析，进而发送相应的数据包给手机客户端。

下图为一个协调器，四个终端，终端通过Zigbee将自身传感器的数据传输到协调器，协调器搜集数据，并通过wifi模块将数据直接传输到安卓手机客户端上。

